

Приватне підприємство "Омега - Центр"

29000, м. Хмельницький, вул. Вайсера 15,

Тел.: (0382) 704-781, 704-404

http://www.omega.km.ua e-mail:omega@omega.km.ua

Р/р 26004052422437, Банк ПАТ "ПРИВАТБАНК", м. Хмельницький, МФО 315405

№ \_\_\_\_ від "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

на встановлення системи відеоспостереження під ключ у ЗОШ №20 м.Хмельницького.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кіл** | **Ціна без ПДВ** | **Сума** |
| 1 | 32-канальний 1U 4K мережевий відеореестратор DH-NVR4232-4KS2. Відео стискання: H.265 / H.264+ / H.264; Вхідний потік 200 Мб/с; Запис: 8Мп / 6Мп / 5Мп / 3Мп / 1080р / 720p / D1; Відео виходи: HDMI, VGA; Інтерфейси: RJ-45 (10/100/1000М), 2-USB, 2хHDD (до 12ТБ), тривога: 4вх/2вих; DC 12В/4A, 375х280х56 мм | 1 | 6 416,67 грн. | 6 416,67 грн. |
| 2 | Жорсткий диск 3.5" 4TB Western Digital (WD40PURZ) | 1 | 4 083,33 грн. | 4 083,33 грн. |
| 3 | IP відеокамера зовнішня Dahua DH-IPC-B1B20P (2.8 мм). 2 Mп IP відеокамера Dahua с ИК підсвіткою; Матриця: 1/2.7" Progressive CMOS; Стискання: H.264+ / H.264 / H.265+ / H.265; Об’єктив: f=2.8мм (кут огляду 115°); Чутливість: 0.09 Люкс/F2.0(Цвет), 0 Люкс с ИК; Запись 25к/с@1080p(1920х1080); Функції: WDR, 3D-DNR, BLC, день/нічь (ICR), Ик підсвітка 30 метров, IP67, DC 12В/4.2 Вт, PoE(802.3af), 70х162.6 мм, 220г. | 3 | 1 983,33 грн. | 5 950,00 грн. |
| 4 | IP відеокамера купольна Dahua DH-IPC-HDW1230SP-S2 (2.8 мм) 2Мп Eyeball відеокамера з ІЧ подсвіткою. Матриця: 1/2.7" CMOS; Чутливість: 0.08 Люкс/F2.0(Колір, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Люкс/F2.0(Колір, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ІЧ; Об’єктив: 2.8 мм, кут огляду 104°; Функції: DWDR, день/нічь(ICR), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC; ІЧ підсвітка до 30 метрів, Smart Ик; Матеріал: метал+пластик, IP67, DC 12В/4,6Вт, 108х84.9 мм, 230г | 15 | 1 954,17 грн. | 29 312,50 грн. |
| 5 | 16-портовий керуючий POE комутатор PFS4218-16ET-190. Мереживі порти: PoE: 16 портів - 10/100/1000Mbps; 2 порта - 1000Mbps Base-T; Протокол PoE - IEEE802.3af IEEE802.3at, Hi-PoE; AC 100-240В. максимальне навантаження на PoE - 190Вт; Робоча температура: від -10º до +55ºC; габаритні разміри 440x300x44 мм. | 1 | 6 708,33 грн. | 6 708,33 грн. |
| 6 | PoE інжектор UTP701E-PSE/af Мережеві порти: 1 PoE порт 10/100, 1 uplink порт 10/100; Макс. Відстань передачі 100м; Підтримка PoE IEEE802.3af (15Вт); Розмір:145x65x40 мм; Вес: 163г | 3 | 729,17 грн. | 2 187,50 грн. |
| 7 | Блок безперебійного живлення 1500VA/ Мощность ИБП: 1500ВА 900ВТ / Время рабоы (ср. нагрузка): 20-30 мин/  Система автоматического регулирования напряжения (AVR) / Интерфейс RS-232 / Время заряда: 10ч / Масса: 8,5 кг | 1 | 2198.00 грн. | 2198,00 грн. |
| 8 | Монітор PHILIPS 323E7QDAB/00. 31.5’, IPS, 1920 x 1080, 16:9, Anti-Glare, 5мс, 0.364, 3.5 mm Mini-Jack, DVI, HDMI, VGA, 100x100 мм, 2 х 5 Вт, | 1 | 8750,00 грн. | 8750,00 грн. |
| 9 | Кабель внутрішній UTP CU, Premium, cat5e 4\*2\*0,5 мм, 305 м, мідь | 520 | 7,29 грн. | 3 791,67 грн. |
| 10 | Кабель зовнішній із тросом UTP CU 4x2x0.50mm. мідь 305м. | 150 | 10,21 грн. | 1 531,25 грн. |
| 11 | Короб кабельний 16x16/200 1м | 80 | 5,83 грн. | 466,67 грн. |
| 12 | Короб кабельний 40x25/200 1м | 20 | 13,13 грн. | 262,50 грн. |
| 13 | Матеріали для монтажу | 1 | 2 333,33 грн. | 2 333,33 грн. |
| 14 | Затяжка кабеля / монтаж короба | 670 | 4,96 грн. | 3 322,08 грн. |
| 15 | Монтаж обладнання | 18 | 495,83 грн. | 8 925,00 грн. |
| 16 | Пусконалагоджувальні роботи | 18 | 291,67 грн. | 5 250,00 грн. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ітого | 91488,83грн. |
|  |  |  | ПДВ | 18297,77грн. |
|  |  |  | Всього | 109786,60грн. |

Вартість комерційної пропозиції діє на дату 20.09.2018 року

Директор ПП “Омега-Центр”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гопич Г.П.